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Wymiana sterowania prasy mimośrodowej, krawędziowej i hydraulicznej
Arkusz kwalifikacyjny 


Wypełnij arkusz i prześlij nam wynik - podaj typ prasy, rok produkcji i nacisk. Odpowiemy, które z Twoich „nie" są blokujące, a które można odłożyć do następnego postoju.

Sterownik i warstwa elektryczna
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	A1
	Sterownik jest nadal wspierany przez producenta (nie jest w statusie wycofanego)?
	 

	A2
	Części zamienne do sterownika i panelu są dostępne z magazynu, bez rynku wtórnego?
	 

	A3
	Istnieje kopia programu sterującego, a Ty masz do niej dostęp?
	 

	A4
	Program da się otworzyć w środowisku, które nadal działa na obecnym systemie?
	 

	A5
	Schematy elektryczne odpowiadają temu, co jest fizycznie w szafie?
	 

	A6
	Okablowanie i aparatura w szafie nie były przerabiane doraźnie poza schematem?
	 





Funkcje bezpieczeństwa
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	B1
	Funkcje bezpieczeństwa realizuje układ o wyznaczonym poziomie PL wg PN-EN ISO 13849-1?
	 

	B2
	Poziom PL został obliczony dla tej prasy, a nie przyjęty z katalogu?
	 

	B3
	Sterowanie dwuręczne nadzoruje równoczesność załączenia obu przycisków?
	 

	B4
	Zwolnienie jednego z przycisków przerywa ruch niebezpieczny?
	 

	B5
	Osłony ruchome są ryglowane, a ich otwarcie zatrzymuje suwak?
	 

	B6
	Urządzenia ochronne (kurtyny, osłony) są zamontowane w odległości wynikającej z pomiaru?
	 

	B7
	Zatrzymanie awaryjne działa niezależnie od sterownika programowalnego?
	 

	B8
	Prasa ma ochronę przed przeciążeniem suwaka i ramy?
	 





Punkty zależne od typu prasy:

Prasa mechaniczna i mimośrodowa
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	C1
	Istnieje aktualny raport pomiaru drogi dobiegu suwaka?
	 

	C2
	Zawór bezpieczeństwa sterujący sprzęgłem i hamulcem jest dwucewkowy?
	 

	C3
	Sterowanie nadzoruje pracę tego zaworu i wykrywa niezadziałanie jednej sekcji?
	 



Prasa hydrauliczna
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	C4
	Układ ma zawory bezpieczeństwa w torze utrzymania suwaka w górnym położeniu?
	 

	C5
	Ciśnienie robocze jest nadzorowane przez sterowanie, nie tylko przez manometr?
	 

	C6
	Zatrzymanie suwaka w ruchu w dół następuje bez opadania grawitacyjnego?
	 





Prasa krawędziowa
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	C7
	Prasa pracuje z urządzeniem ochronnym śledzącym narzędzie w trybie gięcia?
	 

	C8
	Tryb pracy z prędkością pełzającą jest wydzielony i nadzorowany?
	 

	C9
	Wybór trybu pracy odbywa się przełącznikiem z kluczem, nie w oprogramowaniu?
	 


Dokumentacja i zgodność
	#
	Pytanie
	Tak / Nie

	D1
	Prasa ma dokumentację techniczną odpowiadającą stanowi faktycznemu?
	 

	D2
	Instrukcja obsługi jest w języku polskim?
	 

	D3
	Istnieje deklaracja zgodności albo udokumentowana ocena wymagań minimalnych?
	 

	D4
	Ocena ryzyka była aktualizowana po ostatniej przebudowie maszyny?
	 

	D5
	Procedura odcięcia energii na czas prac serwisowych jest opisana i wdrożona?
	 

	D6
	Zmiany w sterowaniu z ostatnich lat zostały udokumentowane?
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